|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexa | F | F | 0 | 3 |
|  | 15 | 15 | 0 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Address decoder FF03h

A15

A12

A11

A8

1

A0

A3

A4

A7